西安商贸物流集团有限公司

总部机房改造项目询比公告

一、项目概况

为提升总部信息化建设水平，加强网络安全防护能力，拟开展总部网络机房改造工作，现对网络设备采购进行公开询比，符合相关要求的公司均可参加。

二、采购内容

包含但不限于设备采购、安装调试及售后技术服务等，详见设备需求单。

三、资格要求

（一）投标人在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有合法有效的营业执照。

（二）投标人需具备相关设备厂家销售及技术服务授权许可。

（三）投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目的响应：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系等可能影响公平性的不同单位，不得同时参加同一标包响应或者未划分标包的同一项目响应。

（四）供应商不得在“信用中国”（中国执行信息公开网）网站被列为失信被执行人；不得在各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人或被列为严重违法失信企业名单。

（五）本项目不接受联合体询比。

四、响应文件要求

响应文件内容应包含但不限于公司简介、营业执照、项目报价单、合作案例及销售授权等内容，一式三份封装。

五、报名要求

1.报名时间：2025年5月23日下午5:30前，（逾期报名不予受理）；

2.报名资料：介绍信、授权委托书、经办人身份证复印件、响应文件。

3.报名地址：西安市浐灞生态区金桥三路418号西安前海人寿金融中心1号楼22层。

联系人：杨先生；联系电话：（029）88069500。

附件：西安商贸物流集团有限公司总部机房改造

项目设备需求单

西安商贸物流集团有限公司

2025年5月19日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | |
| 西安商贸物流集团有限公司总部机房改造项目设备需求单 | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **产品描述** | **单价** | **总数量** | **总价** |
| 1 | 多功能综合网关（路由器+防火墙+上网行为管理+无线控制器）） | RG-EG3210 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数300（集成状态防火墙/安全域，若需要网监对接功能，请单独下单网监对接功能授权,流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费，集成AC功能，默认可管理普通 AP 64个，支持License扩容到128个（每个面板AP占0.5个授权） |  | 1 |  |
| 2 | 核心交换机 | RG-S5000-24GT4SFP | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 |  | 1 |  |
| 3 | WIFI6吸顶AP | RG-AP800 | 802.11ax双射频轻量级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps |  | 6 |  |
| 4 | 监控摄像头 | DH-IPC-HDW1430V-A | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；适用不同带宽和存储环境；支持强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境；支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级等。 |  | 6 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 大华监控硬盘 | 10T |  | 4 |  |
| 6 | 录像机 | DH-NVR4832-HS3/I | 可接驳第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持语音对讲，支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；可通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上等。 |  | 1 |  |
| 7 | 24口千兆POE交换机 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W。 |  | 1 |  |
| 8 | 8口POE交换机 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  | 1 |  |
| 9 | 技术服务 |  | 新旧机房设备布线施工调试及机房迁移费用（包含辅材） |  | 1 |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |