
改造维修清单

电力设备设施线缆及配件须符合国标要求，满足本次改造维修质量要求，改造维修清单如下：
1.高压跌落式熔断器1组3个；
2.高压电缆约25米；
3.高压电缆头 2 套（1套户内、1套户外）；
4.户外高压真空熔断器；
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